ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К АППАРАТНОМУ
И ПРОГРАММНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ
ДЛЯ РАБОТЫ ОФФЛАЙН ВЕРСИИ СПС КОНСУЛЬТАНТПЛЮС
ПО СОСТОЯНИЮ НА МАРТ 2019 Г.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К КОМПЬЮТЕРУ

Характеристика аппаратной и программной конфигурации	Минимальные технические требования	Рекомендуемые технические требования	
Для пополнения малых комплектов (суммарным объемом ИБ до 15 Гб),
а также в режиме просмотра ИБ	
Операционная система	Windows XP SP3/Vista/7/8/10 и выше;
Windows Server 2003 SP2 /Windows Server 2008 /Windows Server 2012 и выше	Windows 7/8/10 и выше;
Windows Server 2008/Windows Server 2012 и выше	
Офисные приложения	Microsoft Office 2003 и выше	Microsoft Office 2003 и выше	
Веб-браузер (для пользователей онлайн-сервисов)	Последняя версия браузеров: Яндекс.Браузер, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera	Последняя версия браузеров: Яндекс.Браузер, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera	
Процессор	Процессоры с тактовой частотой не ниже 1,2 ГГц	Производительные многоядерные процессоры современной архитектуры (Core i3/i5/i7 и др.)	
Размер ОЗУ	1 Гб и выше	4 Гб и выше	
Файловая система	NTFS или другая, работающая под Windows и поддерживающая работу с файлами размером более 4 Гб	
Оптический накопитель (при просмотре ИБ не требуется)	Локальный или сетевой привод CD-ROM и выше	Локальный или сетевой привод DVD-ROM и выше	
USB-порт (при просмотре ИБ требуется только для флэш-версий)	2.0 и выше	3.0 и выше	
Разрешение экрана	1024 x 768 и выше	1280 х 1024 и выше	
Качество цветопередачи	16 бит <*>	32 бит	
Скорость Интернет-соединения	512 Кбит/с и выше	3 Мбит/с и выше	
Для больших комплектов (суммарным объемом ИБ более 15 Гб) <**>	
Операционная система	Windows 7/8/ и выше;
Windows Server 2003 SP2/Windows Server 2008/Windows Server 2012 и выше	Windows 7/8/10 и выше;
Windows Server 2008/Windows Server 2012 и выше	
Офисные приложения	Microsoft Office 2003 и выше	Microsoft Office 2003 и выше	
Веб-браузер (для пользователей онлайн-сервисов)	Последняя версия браузеров: Яндекс.Браузер, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera	Последняя версия браузеров: Яндекс.Браузер, Microsoft Edge,
Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera	
Процессор	Процессоры средней производительности (Core2Duo, Core2Quad, Core i3 и др.) с тактовой частотой не ниже 2,4 ГГц	Производительные многоядерные процессоры современной архитектуры (Core i3/i5/i7 и др.) с тактовой частотой не менее 2,8 ГГц	
Размер ОЗУ	1 Гб и выше	4 Гб и выше	
Файловая система	NTFS или другая, работающая под Windows и поддерживающая работу с файлами размером более 4 Гб	
USB-порт	2.0 и выше	3.0 и выше	
Оптический накопитель	Локальный или сетевой привод DVD-ROM и выше	Локальный или сетевой привод DVD-ROM и выше	
Разрешение экрана	1024 x 768 и выше	1280 х 1024 и выше	
Качество цветопередачи	16 бит <*>	32 бит	
Скорость Интернет-соединения <***>	512 Кбит/с и выше
	3 Мбит/с и выше	

--------------------------------
<*> При меньшем качестве цветопередачи СПС КонсультантПлюс сохраняет работоспособность, однако возможны искажения цвета и пиктограмм в ряде объектов.
<**> При наличии технической возможности (мощного многоядерного сервера) для больших комплектов рекомендуем станцию Администратора КонсультантПлюс размещать на самом сервере, что потенциально позволит в разы ускорить прием обновления.
<***> Для использующих онлайн-сервисы или Интернет-пополнение. Для доступа к онлайн-сервисам и Интернет-пополнению в локальном и сетевом антивирусе/файерволе, а также на прокси-серверах/маршрутизаторах должен быть открыт доступ к ресурсам "*.consultant.ru" для 80-го порта. Для Интернет-пополнения также должен быть открыт доступ к серверам Интернет-пополнения в РИЦ.

Поясним, что мы понимаем под рекомендуемыми техническими требованиями. Рекомендуемые технические требования - это требования, при выполнении которых работа с СПС КонсультантПлюс проходит в наиболее комфортном режиме. Отметим, что, разумеется, работа Системы возможна и при выполнении только минимальных технических требований.
Также подчеркнем, что в любом случае конфигурация компьютера должна обеспечивать корректную работу операционной системы.
В случае установки к комплекту Информационного Банка Консультант Внутренние документы появляются дополнительные технические требования, описанные в ИНСТРУКЦИИ ПО УСТАНОВКЕ И НАСТРОЙКЕ СС КОНСУЛЬТАНТ ВНУТРЕННИЕ ДОКУМЕНТЫ.
В случае установки Системы КонсультантПлюс на сетевой диск к используемой локальной сети предъявляются следующие требования (скорости передачи данных приведены для каналов в стандартном режиме дуплекс):
1. Пропускная способность канала передачи данных от компьютера пользователя до маршрутизатора или файлового сервера для малых комплектов должна составлять не менее 10 Мбит/с (рекомендуется 100 Мбит/с и более), для крупных комплектов должна составлять не менее 100 Мбит/с (рекомендуется 1 Гбит/c и более).
2. Требования к серверу в большей степени зависят от масштаба и специфики сети, чем от ПО КонсультантПлюс. В качестве файл-сервера рекомендуется использовать компьютер серверного класса с высокопроизводительной дисковой системой на базе Microsoft Windows Server 2008/2012 и выше либо Novell 6 и выше с аппаратной конфигурацией не ниже, чем:
- Многоядерный процессор современной архитектуры (Xeon и др.) с тактовой частотой от 2,5 ГГц;
- ОЗУ от 8 Гб.
3. Файловая система сетевого диска должна поддерживать длинные имена файлов и файлы размером более 4 Гб.

Для больших комплектов рекомендуем использовать 64-разрядные серверы Windows 2012 Server R2, обладающие улучшенной системой кэширования и производительности, например, со следующей аппаратной конфигурацией:
- Процессор серии Intel Xeon 5ХХХ и более современные модели;
- ОЗУ - 32 Гб;
- Жесткие диски с интерфейсом SAS или SSD-диски, объединенные в RAID-массив (HDD-RAID, SSD-RAID).
Мы крайне не рекомендуем использовать в качестве файловых серверов несерверные операционные системы (Windows 7/8/10, несерверные сборки Linux и т.п.), но если все-таки они используются в данном качестве, то общее число рабочих станций КонсультантПлюс не должно быть более 5 (включая машину администратора).